Teze návrhu vyhlášky č. …./2021 Sb., o skupinách stanovených stavebních výrobků

k vládnímu návrhu zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb a o změně některých zákonů

Obsahem § 8 odst. 1 a 2, § 11 odst. 2, § 12 odst. 3, § 25 odst. 9 návrhu zákona je ustanovení, které zmocňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu k vydání prováděcí předpisu. Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá spolu s návrhem zákona teze vyhlášky v tomto navrhovaném rozsahu:

Seznam stanovených stavebních výrobků určených k posuzování a ověřování stálosti vlastností (dále jen „posuzování stálosti vlastností“)

Stanoveným stavebním výrobkem se rozumí stavební výrobek, který významným způsobem ovlivňuje vlastnosti stavby, byl vyroben, uveden nebo dodán na trh v České republice za účelem trvalého zabudování do stavby nebo její části, a nevztahuje se na něj při uvádění na trh nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (dále jen "přímo použitelný předpis").

Stanovené stavební výrobky jsou podle zamýšleného použití do stavby, popřípadě podle společných fyzikálních, chemických nebo jiných vlastností zařazeny do skupin odpovídajících skupinám stavebních výrobků s označením CE podle přímo použitelného předpisu, kterým byly podřazeny formou podskupin aktuálně platné skupiny a položky podle členění v NV č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky.

Systémy posouzení stálosti vlastností stanovených stavebních výrobků

Ke každé podskupině stanovených stavebních výrobků bude, s ohledem na jejich zamýšlené použití a závažnost dopadu na splnění základních požadavků na stavby a míře možného rizika ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí spojeného s jejich použitím do stavby, určen požadovaný systém posouzení stálosti vlastností.

**Příklad přiřazení podskupin stanovených stavebních výrobků podle NV č. 163/2002 Sb. pod skupiny stavebních výrobků dle přímo použitelného předpisu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Skupina výrobků** | **POSV** |
| **01** | **Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu** |  |
| 0101 | Prefabrikované výrobky z obyčejného / lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu pro nekonstrukční nebo lehké konstrukční použití odpovídající aplikacím, které nejsou v případě selhání považovány za příčinu zřícení stavby nebo její části, jejího nepřípustného přetvoření nebo zranění osob (např. ohrazení, oplocení, telekomunikační spojovací skříně, obkladové prvky, odvodňovací žlaby a další prvky pro odvodnění) | IV |
| 0102 | Prefabrikované výrobky z obyčejného / lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu pro konstrukční použití. (např. předpjaté dutinové stropní prvky, sloupy a stožáry, základové piloty, bednicí desky, příhradové nosníky, nosníkové / tvárnicové stropní dílce a prvky, desky žebrových stropů, lineární konstrukční prvky (nosníky a sloupy), prvky nosných stěn, prvky opěrných zdí, střešní prvky, sila, schodiště, prvky pro mosty, lávky a propustky, tramvajové panely, nástupištní prefabrikáty, pražce) | II+ |
| **02** | **Dveře, okna, okenice, vrata a příslušné stavební kování** |  |
| 0201 | Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho) pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách | I+ |
| 0202 | Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho) pro použití, na která se vztahují další specifické požadavky, zejména ochrana proti hluku a tepelná ochrana, těsnost a bezpečnost při užívání | III |
| 0203 | Stavební kování pro dveře a vrata pro dělení na požární / kouřové úseky a na únikových cestách | I |
| 0204 | Uzávěry/okenice a rolety (s příslušným kováním nebo bez něho) vnější použití | IV |
| **03** | **Fólie, včetně litých a sestav (hydroizolační nebo parotěsné)** |  |
| 0301 | Hydroizolace střech |  |
| 1. hydroizolační a parotěsné pásy a fólie, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní |  |
| A11,A21, B1, C1 | I |
| A12, A22, B2, C2, D, E | III |
| (A1 až E)3, F | IV |
| 1. hydroizolační a parotěsné vrstvy a sestavy, včetně tekutých, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní |  |
| A11, A21, B1, C1 | I |
| A12, A22, B2, C2, D, E | III |
| (A1 až E)3, F | IV |
| 1. hydroizolační a parotěsné pásy a fólie, hydroizolační a parotěsné vrstvy a sestavy, včetně tekutých pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při šíření požáru střešním pláštěm |  |
| * výrobky vyžadující zkoušení | III |